**9. Структура программ .*com*, .*exe***

|  |  |
| --- | --- |
| **Com**  1 сегмент = 64КБайта     * Вручную определяем отступ от префикса программы, который занимает служебная информация * Данные и код находятся вместе, все сегментные регистры указывают на начало. Происходит смещение относительно начала программы * Стек определяется автоматически, начинается с конца файла и растет вверх * настройки. Пример: системы реального времени | **Exe**  n сегментов ∞   * Отступит формируется автоматически * Данные и код находятся в разных сегментах. Через директиву assume мы должны явно указать сегмент кода, сегмент данных, сегмент стека * Сегмент стека определяется вручную и имеет заданных размер. |